# Stroomverbruik

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Brightness/Modus** | **Energieverbruik (Watt)** | **Commentaar** |
| 0% | 61 | Donker scherm zelfde waardes |
| 25% | 90 |  |
| 50% | 120 |  |
| 75% | 162 |  |
| 100% | 180 |  |
| Auto | - | Gebaseerd op omgeving |
| Normal | - | Standaard waarde |
| Balanced | 101,5 |  |
| Dynamic | 181 |  |
| Eco-friendly | 83 |  |
| Turn on/off | - |  |
| Backlight on, 100% brightness | 180 |  |
| Backlight off, 100% brightness | 22 |  |
| HDR on, 100% brightness |  |  |
| HDR off, 100% brightness |  |  |
| User mode 100% |  | Doet niks |

## 

## API

vynzcfpw/ kc4jc8ng

URL: <ip-adres>:8110/managementapi

{"api\_request": {

"hash":"ba059253dd5b2878f4dca2427af4edd20b373accf33afa43b68d2f46c0044c20",

"timestamp": "2019-08-14T13:56:32.427Z",

"command": {

"type":"get",

"value\_of": "Source"

}

}}

Geen hash of timestamp nodig gehad om waardes op te halen of uit te schrijven

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **API Call** | **Resultaat** | **Commentaar** |
| NoSignalPowerOff | 3m |  |
| OnTimerPeriod | off |  |
| OnTimerTime | 00:00 |  |
| OffTimerPeriod | off |  |
| OffTimerTime | 00:00 |  |
| SleepTime | off |  |
| PowerOnMode | standby |  |
| PowerOnVolume | 15 |  |
| PowerOnOPSDirect | off |  |
| Brightness | 50 | Eigenlijk backlight |
| HDR | on |  |
| Energy Mode | normal |  |
| Backlight | 15 | Brightness die we nodig hebben |